# manifest for csf run 1
2025-08-31 00:21:26 WIB
SUT_IP=192.168.55.123
HTTP_URL=http://192.168.55.123/
NODE_EXPORTER_PORT=9100
DUR=60
TCP_PARALLEL=4
UDP_BW=500M
WRK_THREADS=12
WRK_CONNS=500
WRK_DURATION=30s
DO_NMAP=true
DO_HYDRA=true
DO_HPING=true
ATTACK_DUR=60
HPING_RATE_US=5000
COOLDOWN_STEP=60
COOLDOWN_SCENARIO=300
PROME_URL=http://192.168.55.118:9090
